<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project>
	<fileVersion>3</fileVersion>
	<configuration>
		<name>2021-1-4</name>
		<toolchain>
			<name>ARM</name>
		</toolchain>
		<debug>1</debug>
		<settings>
			<name>C-SPY</name>
			<archiveVersion>2</archiveVersion>
			<data>
				<version>29</version>
				<wantNonLocal>1</wantNonLocal>
				<debug>1</debug>
				<option>
					<name>CInput</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CEndian</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CProcessor</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCVariant</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>MacOverride</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>MacFile</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>MemOverride</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>MemFile</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>RunToEnable</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>RunToName</name>
					<state>main</state>
				</option>
				<option>
					<name>CExtraOptionsCheck</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CExtraOptions</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>CFpuProcessor</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCDDFArgumentProducer</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>OCDownloadSuppressDownload</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCDownloadVerifyAll</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCProductVersion</name>
					<state>7.10.3.6927</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCDynDriverList</name>
					<state>STLINK_ID</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCLastSavedByProductVersion</name>
					<state>8.20.1.14181</state>
				</option>
				<option>
					<name>UseFlashLoader</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CLowLevel</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCBE8Slave</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>MacFile2</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>CDevice</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>FlashLoadersV3</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>OCImagesSuppressCheck1</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCImagesPath1</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>OCImagesSuppressCheck2</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCImagesPath2</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>OCImagesSuppressCheck3</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCImagesPath3</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>OverrideDefFlashBoard</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCImagesOffset1</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>OCImagesOffset2</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>OCImagesOffset3</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>OCImagesUse1</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCImagesUse2</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCImagesUse3</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCDeviceConfigMacroFile</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCDebuggerExtraOption</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCAllMTBOptions</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCMulticoreNrOfCores</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCMulticoreMaster</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCMulticorePort</name>
					<state>53461</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCMulticoreWorkspace</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>OCMulticoreSlaveProject</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>OCMulticoreSlaveConfiguration</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>OCDownloadExtraImage</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCAttachSlave</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>MassEraseBeforeFlashing</name>
					<state>0</state>
				</option>
			</data>
		</settings>
		<settings>
			<name>ARMSIM_ID</name>
			<archiveVersion>2</archiveVersion>
			<data>
				<version>1</version>
				<wantNonLocal>1</wantNonLocal>
				<debug>1</debug>
				<option>
					<name>OCSimDriverInfo</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCSimEnablePSP</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCSimPspOverrideConfig</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCSimPspConfigFile</name>
					<state />
				</option>
			</data>
		</settings>
		<settings>
			<name>CADI_ID</name>
			<archiveVersion>2</archiveVersion>
			<data>
				<version>0</version>
				<wantNonLocal>1</wantNonLocal>
				<debug>1</debug>
				<option>
					<name>CCadiMemory</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>Fast Model</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>CCADILogFileCheck</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCADILogFileEditB</name>
					<state>$PROJ_DIR$\cspycomm.log</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCDriverInfo</name>
					<state>1</state>
				</option>
			</data>
		</settings>
		<settings>
			<name>CMSISDAP_ID</name>
			<archiveVersion>2</archiveVersion>
			<data>
				<version>4</version>
				<wantNonLocal>1</wantNonLocal>
				<debug>1</debug>
				<option>
					<name>CatchSFERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCDriverInfo</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCIarProbeScriptFile</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPResetList</name>
					<version>1</version>
					<state>10</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPHWResetDuration</name>
					<state>300</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPHWResetDelay</name>
					<state>200</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPDoLogfile</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPLogFile</name>
					<state>$PROJ_DIR$\cspycomm.log</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPInterfaceRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPInterfaceCmdLine</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPMultiTargetEnable</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPMultiTarget</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPJtagSpeedList</name>
					<version>0</version>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPBreakpointRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPRestoreBreakpointsCheck</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPUpdateBreakpointsEdit</name>
					<state>_call_main</state>
				</option>
				<option>
					<name>RDICatchReset</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>RDICatchUndef</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>RDICatchSWI</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>RDICatchData</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>RDICatchPrefetch</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>RDICatchIRQ</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>RDICatchFIQ</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchCORERESET</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchMMERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchNOCPERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchCHKERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchSTATERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchBUSERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchINTERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchHARDERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchDummy</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPMultiCPUEnable</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPMultiCPUNumber</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCProbeCfgOverride</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCProbeConfig</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPProbeConfigRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CMSISDAPSelectedCPUBehaviour</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>ICpuName</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>OCJetEmuParams</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCCMSISDAPUsbSerialNo</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>CCCMSISDAPUsbSerialNoSelect</name>
					<state>0</state>
				</option>
			</data>
		</settings>
		<settings>
			<name>GDBSERVER_ID</name>
			<archiveVersion>2</archiveVersion>
			<data>
				<version>0</version>
				<wantNonLocal>1</wantNonLocal>
				<debug>1</debug>
				<option>
					<name>OCDriverInfo</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>TCPIP</name>
					<state>aaa.bbb.ccc.ddd</state>
				</option>
				<option>
					<name>DoLogfile</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>LogFile</name>
					<state>$PROJ_DIR$\cspycomm.log</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJTagBreakpointRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJTagDoUpdateBreakpoints</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJTagUpdateBreakpoints</name>
					<state>_call_main</state>
				</option>
			</data>
		</settings>
		<settings>
			<name>IJET_ID</name>
			<archiveVersion>2</archiveVersion>
			<data>
				<version>8</version>
				<wantNonLocal>1</wantNonLocal>
				<debug>1</debug>
				<option>
					<name>CatchSFERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCDriverInfo</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCIarProbeScriptFile</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetResetList</name>
					<version>1</version>
					<state>10</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetHWResetDuration</name>
					<state>300</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetHWResetDelay</name>
					<state>200</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetPowerFromProbe</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetPowerRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetDoLogfile</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetLogFile</name>
					<state>$PROJ_DIR$\cspycomm.log</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetInterfaceRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetInterfaceCmdLine</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetMultiTargetEnable</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetMultiTarget</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetScanChainNonARMDevices</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetIRLength</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetJtagSpeedList</name>
					<version>0</version>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetProtocolRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetSwoPin</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetCpuClockEdit</name>
					<state>72.0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetSwoPrescalerList</name>
					<version>1</version>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetBreakpointRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetRestoreBreakpointsCheck</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetUpdateBreakpointsEdit</name>
					<state>_call_main</state>
				</option>
				<option>
					<name>RDICatchReset</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>RDICatchUndef</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>RDICatchSWI</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>RDICatchData</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>RDICatchPrefetch</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>RDICatchIRQ</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>RDICatchFIQ</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchCORERESET</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchMMERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchNOCPERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchCHKERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchSTATERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchBUSERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchINTERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchHARDERR</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CatchDummy</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCProbeCfgOverride</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCProbeConfig</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>IjetProbeConfigRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetMultiCPUEnable</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetMultiCPUNumber</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetSelectedCPUBehaviour</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>ICpuName</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>OCJetEmuParams</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetPreferETB</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetTraceSettingsList</name>
					<version>0</version>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>IjetTraceSizeList</name>
					<version>0</version>
					<state>4</state>
				</option>
				<option>
					<name>FlashBoardPathSlave</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCIjetUsbSerialNo</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>CCIjetUsbSerialNoSelect</name>
					<state>0</state>
				</option>
			</data>
		</settings>
		<settings>
			<name>JLINK_ID</name>
			<archiveVersion>2</archiveVersion>
			<data>
				<version>16</version>
				<wantNonLocal>1</wantNonLocal>
				<debug>1</debug>
				<option>
					<name>CCCatchSFERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>JLinkSpeed</name>
					<state>1000</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkDoLogfile</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkLogFile</name>
					<state>$PROJ_DIR$\cspycomm.log</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkHWResetDelay</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCDriverInfo</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>JLinkInitialSpeed</name>
					<state>1000</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCDoJlinkMultiTarget</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCScanChainNonARMDevices</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkMultiTarget</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkIRLength</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkCommRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkTCPIP</name>
					<state>aaa.bbb.ccc.ddd</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkSpeedRadioV2</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCUSBDevice</name>
					<version>1</version>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCRDICatchReset</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCRDICatchUndef</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCRDICatchSWI</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCRDICatchData</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCRDICatchPrefetch</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCRDICatchIRQ</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCRDICatchFIQ</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkBreakpointRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkDoUpdateBreakpoints</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkUpdateBreakpoints</name>
					<state>_call_main</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkInterfaceRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkResetList</name>
					<version>6</version>
					<state>7</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkInterfaceCmdLine</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCCatchCORERESET</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCCatchMMERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCCatchNOCPERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCCatchCHRERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCCatchSTATERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCCatchBUSERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCCatchINTERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCCatchHARDERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCCatchDummy</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCJLinkScriptFile</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkUsbSerialNo</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>CCTcpIpAlt</name>
					<version>0</version>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJLinkTcpIpSerialNo</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>CCCpuClockEdit</name>
					<state>72.0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSwoClockAuto</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSwoClockEdit</name>
					<state>2000</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCJLinkTraceSource</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCJLinkTraceSourceDummy</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCJLinkDeviceName</name>
					<state>1</state>
				</option>
			</data>
		</settings>
		<settings>
			<name>LMIFTDI_ID</name>
			<archiveVersion>2</archiveVersion>
			<data>
				<version>2</version>
				<wantNonLocal>1</wantNonLocal>
				<debug>1</debug>
				<option>
					<name>OCDriverInfo</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>LmiftdiSpeed</name>
					<state>500</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCLmiftdiDoLogfile</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCLmiftdiLogFile</name>
					<state>$PROJ_DIR$\cspycomm.log</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCLmiFtdiInterfaceRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCLmiFtdiInterfaceCmdLine</name>
					<state>0</state>
				</option>
			</data>
		</settings>
		<settings>
			<name>PEMICRO_ID</name>
			<archiveVersion>2</archiveVersion>
			<data>
				<version>3</version>
				<wantNonLocal>1</wantNonLocal>
				<debug>1</debug>
				<option>
					<name>OCDriverInfo</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCJPEMicroShowSettings</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>DoLogfile</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>LogFile</name>
					<state>$PROJ_DIR$\cspycomm.log</state>
				</option>
			</data>
		</settings>
		<settings>
			<name>STLINK_ID</name>
			<archiveVersion>2</archiveVersion>
			<data>
				<version>4</version>
				<wantNonLocal>1</wantNonLocal>
				<debug>1</debug>
				<option>
					<name>OCDriverInfo</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkInterfaceRadio</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkInterfaceCmdLine</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkResetList</name>
					<version>3</version>
					<state>4</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCCpuClockEdit</name>
					<state>8.0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSwoClockAuto</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSwoClockEdit</name>
					<state>2000</state>
				</option>
				<option>
					<name>DoLogfile</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>LogFile</name>
					<state>$PROJ_DIR$\cspycomm.log</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkDoUpdateBreakpoints</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkUpdateBreakpoints</name>
					<state>_call_main</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkCatchCORERESET</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkCatchMMERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkCatchNOCPERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkCatchCHRERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkCatchSTATERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkCatchBUSERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkCatchINTERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkCatchSFERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkCatchHARDERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkCatchDummy</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkUsbSerialNo</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkUsbSerialNoSelect</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkJtagSpeedList</name>
					<version>0</version>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkDAPNumber</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>CCSTLinkDebugAccessPortRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
			</data>
		</settings>
		<settings>
			<name>THIRDPARTY_ID</name>
			<archiveVersion>2</archiveVersion>
			<data>
				<version>0</version>
				<wantNonLocal>1</wantNonLocal>
				<debug>1</debug>
				<option>
					<name>CThirdPartyDriverDll</name>
					<state>###Uninitialized###</state>
				</option>
				<option>
					<name>CThirdPartyLogFileCheck</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CThirdPartyLogFileEditB</name>
					<state>$PROJ_DIR$\cspycomm.log</state>
				</option>
				<option>
					<name>OCDriverInfo</name>
					<state>1</state>
				</option>
			</data>
		</settings>
		<settings>
			<name>TIFET_ID</name>
			<archiveVersion>2</archiveVersion>
			<data>
				<version>1</version>
				<wantNonLocal>1</wantNonLocal>
				<debug>1</debug>
				<option>
					<name>OCDriverInfo</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCMSPFetResetList</name>
					<version>0</version>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCMSPFetInterfaceRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCMSPFetInterfaceCmdLine</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCMSPFetTargetVccTypeDefault</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCMSPFetTargetVoltage</name>
					<state>###Uninitialized###</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCMSPFetVCCDefault</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCMSPFetTargetSettlingtime</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCMSPFetRadioJtagSpeedType</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCMSPFetConnection</name>
					<version>0</version>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCMSPFetUsbComPort</name>
					<state>Automatic</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCMSPFetAllowAccessToBSL</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCMSPFetDoLogfile</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCMSPFetLogFile</name>
					<state>$PROJ_DIR$\cspycomm.log</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCMSPFetRadioEraseFlash</name>
					<state>1</state>
				</option>
			</data>
		</settings>
		<settings>
			<name>XDS100_ID</name>
			<archiveVersion>2</archiveVersion>
			<data>
				<version>6</version>
				<wantNonLocal>1</wantNonLocal>
				<debug>1</debug>
				<option>
					<name>OCDriverInfo</name>
					<state>1</state>
				</option>
				<option>
					<name>TIPackageOverride</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>TIPackage</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>BoardFile</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>DoLogfile</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>LogFile</name>
					<state>$PROJ_DIR$\cspycomm.log</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100BreakpointRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100DoUpdateBreakpoints</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100UpdateBreakpoints</name>
					<state>_call_main</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchReset</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchUndef</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchSWI</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchData</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchPrefetch</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchIRQ</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchFIQ</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchCORERESET</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchMMERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchNOCPERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchCHRERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchSTATERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchBUSERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchINTERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchSFERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchHARDERR</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CatchDummy</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100CpuClockEdit</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100SwoClockAuto</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100SwoClockEdit</name>
					<state>1000</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100HWResetDelay</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100ResetList</name>
					<version>0</version>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100UsbSerialNo</name>
					<state />
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100UsbSerialNoSelect</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100JtagSpeedList</name>
					<version>0</version>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100InterfaceRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100InterfaceCmdLine</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100ProbeList</name>
					<version>0</version>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100SWOPortRadio</name>
					<state>0</state>
				</option>
				<option>
					<name>CCXds100SWOPort</name>
					<state>1</state>
				</option>
			</data>
		</settings>
		<debuggerPlugins>
			<plugin>
				<file>$TOOLKIT_DIR$\plugins\rtos\CMX\CmxArmPlugin.ENU.ewplugin</file>
				<loadFlag>0</loadFlag>
			</plugin>
			<plugin>
				<file>$TOOLKIT_DIR$\plugins\rtos\CMX\CmxTinyArmPlugin.ENU.ewplugin</file>
				<loadFlag>0</loadFlag>
			</plugin>
			<plugin>
				<file>$TOOLKIT_DIR$\plugins\rtos\embOS\embOSPlugin.ewplugin</file>
				<loadFlag>0</loadFlag>
			</plugin>
			<plugin>
				<file>$TOOLKIT_DIR$\plugins\rtos\Mbed\MbedArmPlugin.ENU.ewplugin</file>
				<loadFlag>0</loadFlag>
			</plugin>
			<plugin>
				<file>$TOOLKIT_DIR$\plugins\rtos\OpenRTOS\OpenRTOSPlugin.ewplugin</file>
				<loadFlag>0</loadFlag>
			</plugin>
			<plugin>
				<file>$TOOLKIT_DIR$\plugins\rtos\SafeRTOS\SafeRTOSPlugin.ewplugin</file>
				<loadFlag>0</loadFlag>
			</plugin>
			<plugin>
				<file>$TOOLKIT_DIR$\plugins\rtos\ThreadX\ThreadXArmPlugin.ENU.ewplugin</file>
				<loadFlag>0</loadFlag>
			</plugin>
			<plugin>
				<file>$TOOLKIT_DIR$\plugins\rtos\TI-RTOS\tirtosplugin.ewplugin</file>
				<loadFlag>0</loadFlag>
			</plugin>
			<plugin>
				<file>$TOOLKIT_DIR$\plugins\rtos\uCOS-II\uCOS-II-286-KA-CSpy.ewplugin</file>
				<loadFlag>0</loadFlag>
			</plugin>
			<plugin>
				<file>$TOOLKIT_DIR$\plugins\rtos\uCOS-II\uCOS-II-KA-CSpy.ewplugin</file>
				<loadFlag>0</loadFlag>
			</plugin>
			<plugin>
				<file>$TOOLKIT_DIR$\plugins\rtos\uCOS-III\uCOS-III-KA-CSpy.ewplugin</file>
				<loadFlag>0</loadFlag>
			</plugin>
			<plugin>
				<file>$EW_DIR$\common\plugins\CodeCoverage\CodeCoverage.ENU.ewplugin</file>
				<loadFlag>1</loadFlag>
			</plugin>
			<plugin>
				<file>$EW_DIR$\common\plugins\Orti\Orti.ENU.ewplugin</file>
				<loadFlag>0</loadFlag>
			</plugin>
			<plugin>
				<file>$EW_DIR$\common\plugins\TargetAccessServer\TargetAccessServer.ENU.ewplugin</file>
				<loadFlag>0</loadFlag>
			</plugin>
			<plugin>
				<file>$EW_DIR$\common\plugins\uCProbe\uCProbePlugin.ENU.ewplugin</file>
				<loadFlag>0</loadFlag>
			</plugin>
		</debuggerPlugins>
	</configuration>
</project>
