#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
File.Version=6
GPIO.groupedBy=
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F030F4P6
Mcu.Family=STM32F0
Mcu.IP0=ADC
Mcu.IP1=I2C1
Mcu.IP2=NVIC
Mcu.IP3=RCC
Mcu.IP4=SYS
Mcu.IP5=TIM14
Mcu.IP6=USART1
Mcu.IPNb=7
Mcu.Name=STM32F030F4Px
Mcu.Package=TSSOP20
Mcu.Pin0=PF0-OSC_IN
Mcu.Pin1=PF1-OSC_OUT
Mcu.Pin10=PB1
Mcu.Pin11=PA9
Mcu.Pin12=PA10
Mcu.Pin13=PA13
Mcu.Pin14=PA14
Mcu.Pin15=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin16=VP_TIM14_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin2=PA0
Mcu.Pin3=PA1
Mcu.Pin4=PA2
Mcu.Pin5=PA3
Mcu.Pin6=PA4
Mcu.Pin7=PA5
Mcu.Pin8=PA6
Mcu.Pin9=PA7
Mcu.PinsNb=17
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F030F4Px
MxCube.Version=6.3.0
MxDb.Version=DB.6.0.30
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
PA0.Mode=IN0
PA0.Signal=ADC_IN0
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=charge_det
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPIO_Input
PA10.Mode=I2C
PA10.Signal=I2C1_SDA
PA13.GPIOParameters=GPIO_Label
PA13.GPIO_Label=PWR_EN
PA13.Locked=true
PA13.Signal=GPIO_Output
PA14.GPIOParameters=GPIO_Label
PA14.GPIO_Label=RUN_LED
PA14.Locked=true
PA14.Signal=GPIO_Output
PA2.Mode=Asynchronous
PA2.Signal=USART1_TX
PA3.Mode=Asynchronous
PA3.Signal=USART1_RX
PA4.Locked=true
PA4.Signal=S_TIM14_CH1
PA5.GPIOParameters=GPIO_Label
PA5.GPIO_Label=buzzer_mute
PA5.Locked=true
PA5.Signal=GPIO_Output
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=SW_A
PA6.Locked=true
PA6.Signal=GPXTI6
PA7.GPIOParameters=GPIO_Label
PA7.GPIO_Label=SW_B
PA7.Locked=true
PA7.Signal=GPXTI7
PA9.Mode=I2C
PA9.Signal=I2C1_SCL
PB1.GPIOParameters=GPIO_Label
PB1.GPIO_Label=SW_C
PB1.Locked=true
PB1.Signal=GPXTI1
PF0-OSC_IN.GPIOParameters=GPIO_Label
PF0-OSC_IN.GPIO_Label=tack_A
PF0-OSC_IN.Locked=true
PF0-OSC_IN.Signal=GPIO_Input
PF1-OSC_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PF1-OSC_OUT.GPIO_Label=tack_B
PF1-OSC_OUT.Locked=true
PF1-OSC_OUT.Signal=GPIO_Input
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F030F4Px
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F0 V1.11.3
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=stm32F030F4_code.ioc
ProjectManager.ProjectName=stm32F030F4_code
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_ADC_Init-ADC-false-HAL-true,4-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,5-MX_TIM14_Init-TIM14-false-HAL-true,6-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true
RCC.AHBFreq_Value=48000000
RCC.APB1Freq_Value=48000000
RCC.APB1TimFreq_Value=48000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=48000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=48000000
RCC.IPParameters=AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMUL,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USART1Freq_Value
RCC.PLLCLKFreq_Value=48000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL12
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=48000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=48000000
RCC.USART1Freq_Value=48000000
SH.GPXTI1.0=GPIO_EXTI1
SH.GPXTI1.ConfNb=1
SH.GPXTI6.0=GPIO_EXTI6
SH.GPXTI6.ConfNb=1
SH.GPXTI7.0=GPIO_EXTI7
SH.GPXTI7.ConfNb=1
SH.S_TIM14_CH1.0=TIM14_CH1,PWM Generation1 CH1
SH.S_TIM14_CH1.ConfNb=1
TIM14.Channel=TIM_CHANNEL_1
TIM14.IPParameters=Channel
USART1.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous
USART1.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM14_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM14_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM14_VS_ClockSourceINT
board=custom
